(module easyeda2kicad:CONN-TH_50-36-2296 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.75) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-TH_50-36-2296 (at 0 6.75) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at 10.50 2.75 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.9999959999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at 6.30 2.75 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.9999959999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 2.10 2.75 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.9999959999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -2.10 2.75 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.9999959999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at -6.30 2.75 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.9999959999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at -10.50 2.75 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.9999959999999999))
	(pad 7 thru_hole circle (at 10.50 -2.75 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.9999959999999999))
	(pad 8 thru_hole circle (at 6.30 -2.75 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.9999959999999999))
	(pad 9 thru_hole circle (at 2.10 -2.75 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.9999959999999999))
	(pad 10 thru_hole circle (at -2.10 -2.75 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.9999959999999999))
	(pad 11 thru_hole circle (at -6.30 -2.75 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.9999959999999999))
	(pad 12 thru_hole circle (at -10.50 -2.75 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.9999959999999999))
	(pad "" thru_hole circle (at 10.50 10.05) (size 3.10 3.10) (drill 3.10) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at -10.50 10.05) (size 3.10 3.10) (drill 3.10) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/0050362296/0050362296.3dshapes/CONN-TH_50-36-2296.wrl"
		(offset (xyz 0.200 -6.600 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)