(module easyeda2kicad:RELAY-TH_HFKP-X-1Z4XXX-XXX (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -11.8) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_HFKP-X-1Z4XXX-XXX (at 0 11.8) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole oval (at -6.60 7.80 90.00) (size 2.20 3.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.5999967999999998 2.5999947999999997))
	(pad 2 thru_hole oval (at -6.60 4.40 90.00) (size 2.20 3.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.5999967999999998 2.5999694))
	(pad 3 thru_hole circle (at -0.70 4.50 90.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7999964))
	(pad 4 thru_hole circle (at 3.50 4.50 90.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7999964))
	(pad 6 thru_hole oval (at -4.40 -7.80 -90.00) (size 3.50 4.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.5000203999999995 2.7999944))
	(pad 5 thru_hole oval (at 6.60 -7.80 90.00) (size 3.50 4.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.5000203999999995 2.7999944))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/012-1Z4TS/012-1Z4TS.3dshapes/RELAY-TH_HFKP-X-1Z4XXX-XXX.wrl"
		(offset (xyz 2.950 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)