(module easyeda2kicad:RELAY-TH_HF118F-X-1ZX1X-XXX (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.8100000000000005) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_HF118F-X-1ZX1X-XXX (at 0 7.8100000000000005) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 thru_hole circle (at 9.45 3.81 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(pad 3 thru_hole circle (at 12.65 -3.81 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(pad 5 thru_hole circle (at -12.65 -3.81 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(pad 1 thru_hole circle (at -12.65 3.81 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(pad 4 thru_hole circle (at 6.25 -3.81 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/012-1ZS1T(136)/012-1ZS1T(136).3dshapes/RELAY-TH_HF118F-X-1ZX1X-XXX.wrl"
		(offset (xyz -0.080 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)