(module easyeda2kicad:CONN-TH_0430450800 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.5) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-TH_0430450800 (at 0 5.5) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 4 thru_hole circle (at -4.50 1.50 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 8 thru_hole circle (at -4.50 -1.50 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 3 thru_hole circle (at -1.50 1.50 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 7 thru_hole circle (at -1.50 -1.50 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 2 thru_hole circle (at 1.50 1.50 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 6 thru_hole circle (at 1.50 -1.50 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 1 thru_hole circle (at 4.50 1.50 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 5 thru_hole circle (at 4.50 -1.50 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad "" thru_hole circle (at -2.40 5.90) (size 3.10 3.10) (drill 3.10) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 2.40 5.90) (size 3.10 3.10) (drill 3.10) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/0430450800/0430450800.3dshapes/CONN-TH_0430450800.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -4.400 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)