(module easyeda2kicad:CONN-SMD_SMD-1X2P-3MM (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.71) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-SMD_SMD-1X2P-3MM (at 0 5.71) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.50 1.71 0.00) (size 1.27 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 1.50 1.71 0.00) (size 1.27 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 5.39 -1.71 -90.00) (size 1.65 3.43) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -5.39 -1.71 -90.00) (size 1.65 3.43) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/0436500225/0436500225.3dshapes/CONN-SMD_1x2P-L9.7-W4.4-H9.9-P3.0.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.800 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)