(module ControllerCircuit:0472192001 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr 0472192001-2)
  (tags Connector)
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0 0.275) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 0472192001 (at 0 0.275) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text user %R (at 0 0.275) (layer F.Fab))
  (pad G4 smd rect (at -6.875 4.7) (size 1.45 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G3 smd rect (at -6.875 -3.6) (size 1.45 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G2 smd rect (at 6.875 -3.6) (size 1.45 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G1 smd rect (at 6.875 4.7) (size 1.45 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -4.495 2.1) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -3.395 2.1) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -2.295 2.1) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.195 2.1) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.095 2.1) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.005 2.1) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.105 2.1) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 3.205 2.1) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 0472192001.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
