(module easyeda2kicad:FPC-SMD_6P-P0.50_06FLZ-SM2-TB (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.73) (layer F.SilkS))
	(fp_text value FPC-SMD_6P-P0.50_06FLZ-SM2-TB (at 0 4.73) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.25 -0.73 0.00) (size 0.28 1.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.75 -0.73 0.00) (size 0.28 1.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -0.25 -0.73 0.00) (size 0.28 1.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.25 -0.73 0.00) (size 0.28 1.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.75 -0.73 0.00) (size 0.28 1.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 1.25 -0.73 0.00) (size 0.28 1.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -3.80 0.73 0.00) (size 2.10 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 3.80 0.73 0.00) (size 2.10 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/06FLZ-SM2-TB(LF)(SN)/06FLZ-SM2-TB(LF)(SN).3dshapes/FPC-SMD_6P-P0.50_06FLZ-SM2-TB.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -1.610 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)