(module "08261G1T23F" (layer F.Cu)
  (descr "0826-1G1T-23-F-3")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 5.075 -9.775) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 5.075 -9.775) (layer F.Fab))
  (fp_text value "08261G1T23F" (at 5.075 -9.775) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 0) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.030 0) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 4.060 0) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 6.090 0) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 8.120 0) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 10.150 0) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -1.015 2.54) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 1.015 2.54) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 3.045 2.54) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 7.105 2.54) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 9.135 2.54) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 11.165 2.54) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -1.015 5.08) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 1.520 5.08) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 8.630 5.08) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 11.165 5.08) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 np_thru_hole circle (at -1.275 -15.24) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 np_thru_hole circle (at 11.425 -15.24) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at -2.990 -18.41) (size 2.355 2.355) (drill 1.57) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 13.140 -18.41) (size 2.355 2.355) (drill 1.57) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 0826-1G1T-23-F.stp
    (at (xyz 0.20748031420971 1.0212598635456 0.0015748031144067))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -180))
  )
)
