(module "08261X1THTF" (layer F.Cu)
  (descr "0826-1X1T-HT-F-2")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 5.075 -9.775) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 5.075 -9.775) (layer F.Fab))
  (fp_text value "08261X1THTF" (at 5.075 -9.775) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.030 -0) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 4.060 -0) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 6.090 -0) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 8.120 -0) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 10.150 -0) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -1.020 2.54) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 1.010 2.54) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 3.040 2.54) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 7.110 2.54) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 9.140 2.54) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 11.170 2.54) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -0.510 -7.11) (size 1.330 1.330) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 10.670 -7.11) (size 1.330 1.330) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -0.510 -8.64) (size 1.330 1.330) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 10.670 -8.64) (size 1.330 1.330) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at -1.020 5.08) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 1.520 5.08) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 8.630 5.08) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 11.170 5.08) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 np_thru_hole circle (at -1.270 -15.24) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 np_thru_hole circle (at 11.430 -15.24) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 thru_hole circle (at -2.990 -18.41) (size 2.355 2.355) (drill 1.57) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH4 thru_hole circle (at 13.140 -18.41) (size 2.355 2.355) (drill 1.57) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 0826-1X1T-HT-F.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
