(module "09031966921" (layer F.Cu)
  (descr "09031966921")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 47.95133 5.93033) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 47.95133 5.93033) (layer F.Fab))
  (fp_text value "09031966921" (at 47.95133 5.93033) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 85.37 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 82.83 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 80.29 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 77.75 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 75.21 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 72.67 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 70.13 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 67.59 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 65.05 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 62.51 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 59.97 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 57.43 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 54.89 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 52.35 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 49.81 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 47.27 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 44.73 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 42.19 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 39.65 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 37.11 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 34.57 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 32.03 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 29.49 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 26.95 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 24.41 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 21.87 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 19.33 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 16.79 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 14.25 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 11.71 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at 9.17 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at 6.63 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole circle (at 85.37 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole circle (at 82.83 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 35 thru_hole circle (at 80.29 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 36 thru_hole circle (at 77.75 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at 75.21 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 38 thru_hole circle (at 72.67 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 39 thru_hole circle (at 70.13 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 40 thru_hole circle (at 67.59 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 41 thru_hole circle (at 65.05 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 42 thru_hole circle (at 62.51 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 43 thru_hole circle (at 59.97 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 44 thru_hole circle (at 57.43 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 45 thru_hole circle (at 54.89 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 46 thru_hole circle (at 52.35 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 47 thru_hole circle (at 49.81 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 48 thru_hole circle (at 47.27 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 49 thru_hole circle (at 44.73 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 50 thru_hole circle (at 42.19 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 51 thru_hole circle (at 39.65 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 52 thru_hole circle (at 37.11 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 53 thru_hole circle (at 34.57 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 54 thru_hole circle (at 32.03 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 55 thru_hole circle (at 29.49 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 56 thru_hole circle (at 26.95 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 57 thru_hole circle (at 24.41 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 58 thru_hole circle (at 21.87 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 59 thru_hole circle (at 19.33 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 60 thru_hole circle (at 16.79 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 61 thru_hole circle (at 14.25 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 62 thru_hole circle (at 11.71 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 63 thru_hole circle (at 9.17 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 64 thru_hole circle (at 6.63 -5.08) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 65 thru_hole circle (at 85.37 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 66 thru_hole circle (at 82.83 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 67 thru_hole circle (at 80.29 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 68 thru_hole circle (at 77.75 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 69 thru_hole circle (at 75.21 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 70 thru_hole circle (at 72.67 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 71 thru_hole circle (at 70.13 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 72 thru_hole circle (at 67.59 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 73 thru_hole circle (at 65.05 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 74 thru_hole circle (at 62.51 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 75 thru_hole circle (at 59.97 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 76 thru_hole circle (at 57.43 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 77 thru_hole circle (at 54.89 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 78 thru_hole circle (at 52.35 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 79 thru_hole circle (at 49.81 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 80 thru_hole circle (at 47.27 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 81 thru_hole circle (at 44.73 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 82 thru_hole circle (at 42.19 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 83 thru_hole circle (at 39.65 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 84 thru_hole circle (at 37.11 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 85 thru_hole circle (at 34.57 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 86 thru_hole circle (at 32.03 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 87 thru_hole circle (at 29.49 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 88 thru_hole circle (at 26.95 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 89 thru_hole circle (at 24.41 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 90 thru_hole circle (at 21.87 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 91 thru_hole circle (at 19.33 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 92 thru_hole circle (at 16.79 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 93 thru_hole circle (at 14.25 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 94 thru_hole circle (at 11.71 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 95 thru_hole circle (at 9.17 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 96 thru_hole circle (at 6.63 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 97 thru_hole circle (at 1.55 0) (size 4.35 4.35) (drill 2.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 98 thru_hole circle (at 90.45 0) (size 4.35 4.35) (drill 2.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 09031966921.stp
    (at (xyz 0.086614175105658 0.027559054648782 0.11811023622047))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 90 -90))
  )
)
