(module easyeda2kicad:CONN-SMD_1.25-2PWT (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.45) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-SMD_1.25-2PWT (at 0 5.45) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 3 smd rect (at 3.18 -1.45 0.00) (size 2.10 3.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -3.17 -1.45 0.00) (size 2.10 3.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.62 1.45 0.00) (size 0.50 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at 0.63 1.45 0.00) (size 0.50 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/1.25-2P WT/1.25-2P WT.3dshapes/CONN-SMD_MX1.25-WS-2P.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.900 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)