(module easyeda2kicad:CONN-SMD_9P-P1.25_HDGC_1.25-C-9PB (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.32) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-SMD_9P-P1.25_HDGC_1.25-C-9PB (at 0 5.32) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -5.00 -1.32 0.00) (size 0.60 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -3.75 -1.32 0.00) (size 0.60 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -2.50 -1.32 0.00) (size 0.60 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -1.25 -1.32 0.00) (size 0.60 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -0.00 -1.32 0.00) (size 0.60 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 1.25 -1.32 0.00) (size 0.60 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 2.50 -1.32 0.00) (size 0.60 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 3.75 -1.32 0.00) (size 0.60 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 5.00 -1.32 0.00) (size 0.60 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at 7.50 1.32 0.00) (size 1.90 2.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at -7.50 1.32 0.00) (size 1.90 2.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/1.25-C-9PB/1.25-C-9PB.3dshapes/CONN-SMD_9P-P1.25_HDGC_1.25-C-9PB.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.400 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)