(module easyeda2kicad:LCD-TH_L56.5-W34.0_1-8INCH-LCD-MODULE (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value LCD-TH_L56.5-W34.0_1-8INCH-LCD-MODULE (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole rect (at -8.89 0.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -6.35 0.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at -3.81 0.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -1.27 0.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at 1.27 0.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at 3.81 0.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 7 thru_hole circle (at 6.35 0.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 8 thru_hole circle (at 8.89 0.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad "" thru_hole circle (at 14.50 0.10) (size 3.00 3.00) (drill 3.00) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at -14.50 0.10) (size 3.00 3.00) (drill 3.00) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 14.50 -51.40) (size 3.00 3.00) (drill 3.00) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at -14.50 -51.40) (size 3.00 3.00) (drill 3.00) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/1.8inch LCD Module/1.8inch LCD Module.3dshapes/LCD-TH_L56.5-W34.0_1-8INCH-LCD-MODULE.wrl"
		(offset (xyz -0.220 25.650 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)