(module easyeda2kicad:MICRO-USB-SMD_10118192-0001LF_1 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.49) (layer F.SilkS))
	(fp_text value MICRO-USB-SMD_10118192-0001LF_1 (at 0 5.49) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 3 smd rect (at 0.00 -1.49 0.00) (size 0.40 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.65 -1.49 0.00) (size 0.40 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 1.30 -1.49 0.00) (size 0.40 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.65 -1.49 0.00) (size 0.40 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -1.30 -1.49 0.00) (size 0.40 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 3.10 -1.06 0.00) (size 2.10 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -3.10 -1.06 0.00) (size 2.10 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 1.20 1.49 0.00) (size 1.90 1.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -1.20 1.49 0.00) (size 1.90 1.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 3.80 1.49 0.00) (size 1.80 1.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -3.80 1.49 0.00) (size 1.80 1.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/10118192-0001LF/10118192-0001LF.3dshapes/MICRO-USB-SMD_10118192-0001LF_1.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -1.150 0.300))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)