(module easyeda2kicad:MICRO-USB-SMD_1051330011 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.07) (layer F.SilkS))
	(fp_text value MICRO-USB-SMD_1051330011 (at 0 5.07) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.30 -0.82 0.00) (size 0.45 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.65 -0.82 0.00) (size 0.45 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -0.00 -0.82 0.00) (size 0.45 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.65 -0.82 0.00) (size 0.45 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 1.30 -0.82 0.00) (size 0.45 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 thru_hole oval (at -2.80 -1.07 0.00) (size 1.20 0.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.8999982 0.5999987999999999))
	(pad 7 thru_hole oval (at 2.80 -1.07 0.00) (size 1.20 0.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.8999982 0.5999987999999999))
	(pad 8 thru_hole oval (at -0.00 1.07 90.00) (size 0.80 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5999987999999999 1.2999973999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/1051330011/1051330011.3dshapes/MICRO-USB-SMD_1051330011.wrl"
		(offset (xyz -0.000 -0.000 2.300))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)