(module easyeda2kicad:MICRO-USB-SMD_5P-P0.65-H-F_105164-0001 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.95) (layer F.SilkS))
	(fp_text value MICRO-USB-SMD_5P-P0.65-H-F_105164-0001 (at 0 7.95) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 6 smd rect (at -1.30 0.94 0.00) (size 1.90 1.38) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -1.30 -0.94 0.00) (size 1.90 1.38) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 1.00 -2.46 0.00) (size 2.10 1.48) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 1.00 2.46 0.00) (size 2.10 1.48) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 1.35 -1.30 0.00) (size 1.38 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 1.35 -0.65 0.00) (size 1.38 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 1.35 0.00 0.00) (size 1.38 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 1.35 0.65 0.00) (size 1.38 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at 1.35 1.30 0.00) (size 1.38 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 thru_hole oval (at -1.35 3.95 0.00) (size 1.80 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.3999972 0.6499860000000001))
	(pad 6 thru_hole oval (at -1.35 -3.95 0.00) (size 1.80 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.3999972 0.6499860000000001))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/1051640001/1051640001.3dshapes/MICRO-USB-SMD_5P-P0.65-H-F_105164-0001.wrl"
		(offset (xyz -0.980 -0.000 0.800))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)