(module easyeda2kicad:USB-C-SMD_TYPE-C-USB-18 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.91) (layer F.SilkS))
	(fp_text value USB-C-SMD_TYPE-C-USB-18 (at 0 6.91) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad A1 smd rect (at -3.00 -2.91 0.00) (size 0.30 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A2 smd rect (at -2.50 -2.91 0.00) (size 0.30 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A3 smd rect (at -2.00 -2.91 0.00) (size 0.30 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A4 smd rect (at -1.50 -2.91 0.00) (size 0.30 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A5 smd rect (at -1.00 -2.91 0.00) (size 0.30 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A6 smd rect (at -0.50 -2.91 0.00) (size 0.30 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A7 smd rect (at 0.50 -2.91 0.00) (size 0.30 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A8 smd rect (at 1.00 -2.91 0.00) (size 0.30 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A9 smd rect (at 1.50 -2.91 0.00) (size 0.30 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A10 smd rect (at 2.00 -2.91 0.00) (size 0.30 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A11 smd rect (at 2.50 -2.91 0.00) (size 0.30 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A12 smd rect (at 3.00 -2.91 0.00) (size 0.30 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B12 smd rect (at -3.10 -1.56 0.00) (size 1.00 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B11 smd rect (at -2.25 -1.56 0.00) (size 0.30 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B10 smd rect (at -1.75 -1.56 0.00) (size 0.30 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B9 smd rect (at -1.25 -1.56 0.00) (size 0.30 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B8 smd rect (at -0.75 -1.56 0.00) (size 0.30 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B7 smd rect (at -0.25 -1.56 0.00) (size 0.30 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B6 smd rect (at 0.25 -1.56 0.00) (size 0.30 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B5 smd rect (at 0.75 -1.56 0.00) (size 0.30 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B4 smd rect (at 1.25 -1.56 0.00) (size 0.30 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B3 smd rect (at 1.75 -1.56 0.00) (size 0.30 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B2 smd rect (at 2.25 -1.56 0.00) (size 0.30 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B1 smd rect (at 3.10 -1.56 0.00) (size 1.00 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 0 thru_hole oval (at 4.32 -2.45 0.00) (size 1.00 2.10) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5999987999999999 1.5999967999999998))
	(pad 0 thru_hole oval (at -4.32 -2.45 0.00) (size 1.00 2.10) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5999987999999999 1.5999967999999998))
	(pad 0 thru_hole oval (at -4.32 2.91 0.00) (size 1.00 2.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5999987999999999 2.0999704))
	(pad 0 thru_hole oval (at 4.32 2.91 0.00) (size 1.00 2.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5999987999999999 2.0999958))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/1054500101/1054500101.3dshapes/USB-C-SMD_TYPE-C-USB-18.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.930 1.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)