(module 112L-TDA0 (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONN_112L-TDA0_ATT (at 0 -7.370001) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad 1 smd rect (at 2.6 -7.370001) (size 0.6096 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.699999 -7.370001) (size 0.6096 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.800001 -7.370001) (size 0.6096 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.1 -7.370001) (size 0.6096 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -3 -7.370001) (size 0.6096 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -6.75 -7.220001) (size 0.889 1.2954) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 6.1 -7.420001) (size 1.4986 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at -6.65 7.23) (size 1.0922 1.2954) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 6.65 7.23) (size 1.0922 1.2954) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -2.79 6.83) (size 0.6096 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -3.7 6.83) (size 0.6096 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -4.61 6.83) (size 0.6096 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -5.52 6.83) (size 0.6096 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 0.85 6.83) (size 0.6096 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at -1.15 -7.320001) (size 0.8128 1.0922) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -2.1 -7.370001) (size 0.6096 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -3.9 -7.370001) (size 0.6096 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -4.8 -7.370001) (size 0.6096 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -5.7 -7.370001) (size 0.6096 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 2 6.83) (size 0.6096 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -0.06 6.83) (size 0.6096 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -0.97 6.83) (size 0.6096 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -1.88 6.83) (size 0.6096 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
