(module "114020164" (layer F.Cu)
  (descr "114020164-2")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "114020164" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -3.000 -3.8 0) (size 1.000 3.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.000 -3.8 0) (size 1.000 3.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.000 -3.8 0) (size 1.000 3.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.000 -3.8 0) (size 1.000 3.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP1 smd rect (at -5.300 3.7 0) (size 1.500 3.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP2 smd rect (at 5.300 3.7 0) (size 1.500 3.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 114020164.stp
    (at (xyz 0 -0.20984251668134 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -180))
  )
)
