(module "114993390" (layer F.Cu)
  (descr "12-SMD Module")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "114993390" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -4.490 5.5 0) (size 0.600 2.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.220 5.5 0) (size 0.600 2.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.950 5.5 0) (size 0.600 2.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.680 5.5 0) (size 0.600 2.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.590 5.5 0) (size 0.600 2.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.860 5.5 0) (size 0.600 2.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 3.130 5.5 0) (size 0.600 2.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 4.400 5.5 0) (size 0.600 2.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.590 -5.5 0) (size 0.600 2.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -0.680 -5.5 0) (size 0.600 2.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -1.950 -5.5 0) (size 0.600 2.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -3.220 -5.5 0) (size 0.600 2.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 114993390.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
