(module easyeda2kicad:RELAY-TH_HF165FD-G-12-HY1STF (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -11.620000000000001) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_HF165FD-G-12-HY1STF (at 0 11.620000000000001) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at 5.10 7.62 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 2 thru_hole circle (at -5.10 7.62 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 5 thru_hole circle (at 8.90 -7.62 0.00) (size 3.20 3.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.3000207999999995))
	(pad 4 thru_hole circle (at -8.90 -5.08 0.00) (size 3.20 3.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.3000207999999995))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/12-HY1STF/12-HY1STF.3dshapes/RELAY-TH_HF165FD-G-12-HY1STF.wrl"
		(offset (xyz 0.000 1.610 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)