(module 1231 (layer F.Cu) (tedit 6475A549)
  (fp_text reference REF** (at 0 -4.3) (layer F.SilkS))
  (fp_text value QFN_1231_ADA (at 0 4.075) (layer F.SilkS))
  (fp_text user * (at -2.4384 -2.4) (layer F.SilkS))
  (fp_text user * (at -0.6858 -2.4) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.2446 -2.000001 90) (size 0.4572 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.2446 -1.2 90) (size 0.4572 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.2446 -0.399999 90) (size 0.4572 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.2446 0.399999 90) (size 0.4572 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.2446 1.2 90) (size 0.4572 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.2446 1.999999 90) (size 0.4572 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0 2.2479) (size 0.4572 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.2446 2.000001 90) (size 0.4572 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.2446 1.2 90) (size 0.4572 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.2446 0.399999 90) (size 0.4572 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.2446 -0.399999 90) (size 0.4572 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.2446 -1.2 90) (size 0.4572 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 1.2446 -1.999999 90) (size 0.4572 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 0 -2.2479) (size 0.4572 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
