(module 128x64OLED (layer F.Cu) (tedit 64FF6F54)
  (fp_text reference SSD1306 (at 0 0.254) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 128x64OLED (at 0.01 -7.39) (layer F.Fab))
  (fp_text user REF** (at -11.06 -13.92) (layer F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole oval (at 4 -10.6 90) (size 2 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 1.46 -10.6 90) (size 2 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole oval (at -3.62 -10.6 90) (size 2 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at -1.08 -10.6 90) (size 2 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
)
