(module "142-0701-851" (layer F.Cu)
  (descr "142-0701-851")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at -2.566 0.809) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -2.566 0.809) (layer F.Fab))
  (fp_text value "142-0701-851" (at -2.566 0.809) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -6.57225 4.19 0) (size 2.413 5.08) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.19075 4.19 0) (size 2.286 5.08) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.19075 4.19 0) (size 2.413 5.08) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 142-0701-801.stp
    (at (xyz -0.083858272222083 -0.24291338883047 -0.014566929321589))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -90))
  )
)
