(module "15-24-724Y" (layer F.Cu)
  (descr "15-24-724Y")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "15-24-724Y" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.75 1.75) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 4.2 0) (size 1.75 1.75) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 8.4 0) (size 1.75 1.75) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 12.6 0) (size 1.75 1.75) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 16.8 0) (size 1.75 1.75) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 21 0) (size 1.75 1.75) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 25.2 0) (size 1.75 1.75) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 29.4 0) (size 1.75 1.75) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 33.6 0) (size 1.75 1.75) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 37.8 0) (size 1.75 1.75) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 42 0) (size 1.75 1.75) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 46.2 0) (size 1.75 1.75) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 0 -5.5) (size 1.75 1.75) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 4.2 -5.5) (size 1.75 1.75) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 8.4 -5.5) (size 1.75 1.75) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 12.6 -5.5) (size 1.75 1.75) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 16.8 -5.5) (size 1.75 1.75) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 21 -5.5) (size 1.75 1.75) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 25.2 -5.5) (size 1.75 1.75) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 29.4 -5.5) (size 1.75 1.75) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 33.6 -5.5) (size 1.75 1.75) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 37.8 -5.5) (size 1.75 1.75) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 42 -5.5) (size 1.75 1.75) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 46.2 -5.5) (size 1.75 1.75) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 np_thru_hole circle (at -4.7 -6.06) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 np_thru_hole circle (at 50.9 -6.06) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 15-24-7241.stp
    (at (xyz 0.90944883391613 0.13976377765025 0.078740157480315))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
