(module "15250082601000" (layer F.Cu)
  (descr "15250082601000")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "15250082601000" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad A1 smd rect (at -1.905 0.635 90) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A2 smd rect (at -0.635 0.635 90) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A3 smd rect (at 0.635 0.635 90) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4 smd rect (at 1.905 0.635 90) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd rect (at -1.905 -0.635 90) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B2 smd rect (at -0.635 -0.635 90) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B3 smd rect (at 0.635 -0.635 90) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B4 smd rect (at 1.905 -0.635 90) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -4.415 5.085 0) (size 1.2 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 4.415 5.085 0) (size 1.2 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -4.415 0.185 0) (size 1.2 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 4.415 0.185 0) (size 1.2 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 np_thru_hole circle (at -4.115 2.635) (size 1.55 1.55) (drill 1.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 np_thru_hole circle (at 4.115 2.635) (size 1.55 1.55) (drill 1.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 15250082601000.stp
    (at (xyz 0.035826772686065 -0.14055117847413 0.13346457105922))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -180 0 -180))
  )
)
