(module "158353060" (layer F.Cu)
  (descr "158353060-2")
  (tags "LED")
  (attr smd)
  (fp_text reference LED** (at -0.225 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.225 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "158353060" (at -0.225 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.385 -0 0) (size 0.480 3.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.385 -0 0) (size 0.480 3.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.000 -0 0) (size 1.300 3.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.813 -0 0) (size 0.375 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.813 -0 0) (size 0.375 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 158353060.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
