(module "158563460" (layer F.Cu)
  (descr "158563460-2")
  (tags "LED")
  (attr smd)
  (fp_text reference LED** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "158563460" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.700 0.875 90) (size 1.250 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.700 0.875 90) (size 1.250 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.700 -0.875 90) (size 1.250 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.700 -0.875 90) (size 1.250 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.000 -0 90) (size 1.500 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 158563460.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
