(module easyeda2kicad:RELAY-TH_5P-L28.8-W12.5-P7.56 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -9.04) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_5P-L28.8-W12.5-P7.56 (at 0 9.04) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole rect (at -12.60 -3.82 0.00) (size 2.30 2.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 2 thru_hole circle (at -12.60 -0.04 0.00) (size 2.30 2.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 4 thru_hole circle (at 10.06 -5.04 0.00) (size 2.30 2.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 3 thru_hole circle (at -12.60 3.74 0.00) (size 2.30 2.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 5 thru_hole circle (at 12.60 5.04 0.00) (size 2.30 2.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/16A/16A.3dshapes/RELAY-TH_5P-L28.8-W12.5-H16.0-P7.56.wrl"
		(offset (xyz -0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)