(module easyeda2kicad:CAP-TH_BD6.3-P2.50-D0.5-FD (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CAP-TH_BD6.3-P2.50-D0.5-FD (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 thru_hole circle (at 1.25 0.00 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 1 thru_hole circle (at -1.25 0.00 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(fp_text user - (at 1.02 -0.89 0.00) (layer F.SilkS))
	(fp_text user + (at -2.03 -1.02 0.00) (layer F.SilkS))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/16V220uF CD288/16V220uF CD288.3dshapes/CAP-TH_BD6.3-P2.50-D0.5-FD.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)