(module easyeda2kicad:MODULE-7_L10.0-W10.2-P1.27-LS13.8-TL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.8100000000000005) (layer F.SilkS))
	(fp_text value MODULE-7_L10.0-W10.2-P1.27-LS13.8-TL (at 0 7.8100000000000005) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -3.75 -3.81 90.00) (size 0.89 3.06) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -3.75 -2.54 90.00) (size 0.89 3.06) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -3.75 -1.27 90.00) (size 0.89 3.06) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -3.75 0.00 90.00) (size 0.89 3.06) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -3.75 1.27 90.00) (size 0.89 3.06) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -3.75 2.54 90.00) (size 0.89 3.06) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -3.75 3.81 90.00) (size 0.89 3.06) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 3.75 0.00 90.00) (size 6.40 8.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)