(module "1778793" (layer F.Cu)
  (descr "1778793")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "1778793" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -5 0 0) (size 1.2 3.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.5 0 0) (size 1.2 3.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 0 0) (size 1.2 3.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.5 0 0) (size 1.2 3.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 5 0 0) (size 1.2 3.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -8.6 4.2 0) (size 2.2 5.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 8.6 4.2 0) (size 2.2 5.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -6.1 5.35) (size 1.1 1.1) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 6.1 5.35) (size 1.1 1.1) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 1778793.stp
    (at (xyz 0.27952755530049 -0.32204725610928 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -90))
  )
)
