(module "1812L010DR" (layer F.Cu)
  (descr "1812L")
  (tags "Resettable Fuse")
  (attr smd)
  (fp_text reference F** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "1812L010DR" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.615 -0 0) (size 1.780 3.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.615 -0 0) (size 1.780 3.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 1812L150_12DR.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
