(module easyeda2kicad:KEY-TH_1825027-8 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.27) (layer F.SilkS))
	(fp_text value KEY-TH_1825027-8 (at 0 5.27) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -2.25 1.27 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at 2.25 1.27 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 3.50 -1.27 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 4 thru_hole circle (at -3.50 -1.27 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/1825027-8/1825027-8.3dshapes/KEY-TH_4P-L7.1-W5.9-H7.0-P4.5.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -2.200 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)