(module easyeda2kicad:DO-201AD_BD5.3-L8.4-P12.50-D1.4-RD (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value DO-201AD_BD5.3-L8.4-P12.50-D1.4-RD (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 thru_hole circle (at 6.80 0.00 180.00) (size 2.40 2.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(pad 1 thru_hole circle (at -6.80 0.00 180.00) (size 2.40 2.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/1N5408G A0G/1N5408G A0G.3dshapes/DO-201AD_D5.3-L8.4-P13.6.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 3.500))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)