(module easyeda2kicad:OSC-SMD_4P-L2.5-W2.0-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.75) (layer F.SilkS))
	(fp_text value OSC-SMD_4P-L2.5-W2.0-BL (at 0 4.75) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -0.95 0.75 0.00) (size 1.20 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.95 0.75 0.00) (size 1.20 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.95 -0.75 0.00) (size 1.20 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -0.95 -0.75 0.00) (size 1.20 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/1XXA26000MAA/1XXA26000MAA.3dshapes/OSC-SMD_4P-L2.5-W2.0-H0.6.wrl"
		(offset (xyz -568.050 888.180 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)