(module easyeda2kicad:OSC-SMD_4P-L2.5-W2.0-BL_SJK32M (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.67) (layer F.SilkS))
	(fp_text value OSC-SMD_4P-L2.5-W2.0-BL_SJK32M (at 0 4.67) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -0.98 0.67 0.00) (size 0.80 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.98 0.67 0.00) (size 0.80 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.98 -0.67 0.00) (size 0.80 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -0.98 -0.67 0.00) (size 0.80 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/1XXB16369MBA/1XXB16369MBA.3dshapes/OSC-SMD_4P-L2.5-W2.0-BL_SJK32M.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)