(module easyeda2kicad:RELAY-TH_2-1440002-6 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.75) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_2-1440002-6 (at 0 7.75) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -12.62 3.75 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7000219999999997))
	(pad 3 thru_hole circle (at 7.62 3.75 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7000219999999997))
	(pad 4 thru_hole circle (at 12.62 3.75 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7000219999999997))
	(pad 5 thru_hole circle (at 12.62 -3.75 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7000219999999997))
	(pad 6 thru_hole circle (at 7.62 -3.75 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7000219999999997))
	(pad 8 thru_hole circle (at -12.62 -3.75 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7000219999999997))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/2-1440002-6/2-1440002-6.3dshapes/RELAY-TH_2-1440002-6.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)