(module "2002132100010C4LF" (layer F.Cu)
  (descr "20021321-00010C4LF-2")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "2002132100010C4LF" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 2.540 1.775 0) (size 0.760 2.050) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.540 -1.775 0) (size 0.760 2.050) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.270 1.775 0) (size 0.760 2.050) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.270 -1.775 0) (size 0.760 2.050) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.000 1.775 0) (size 0.760 2.050) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.000 -1.775 0) (size 0.760 2.050) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -1.270 1.775 0) (size 0.760 2.050) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -1.270 -1.775 0) (size 0.760 2.050) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -2.540 1.775 0) (size 0.760 2.050) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -2.540 -1.775 0) (size 0.760 2.050) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 20021321-00010C4LF.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
