(module easyeda2kicad:R2010 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value R2010 (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 smd rect (at 2.39 0.00 0.00) (size 1.28 2.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -2.39 0.00 0.00) (size 1.28 2.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/2010 ±5% 330Ω/2010 ±5% 330Ω.3dshapes/R2010_L5.0-W2.5-H0.6.wrl"
		(offset (xyz -3.380 2.920 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)