(module "2035580507" (layer F.Cu)
  (descr "203558-0507-2")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0.875) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0.875) (layer F.Fab))
  (fp_text value "2035580507" (at 0.000 -0.875) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.000 -2.825 0) (size 0.600 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.000 -2.825 0) (size 0.600 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.000 -2.825 0) (size 0.600 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.000 -2.825 0) (size 0.600 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 2.000 -2.825 0) (size 0.600 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP1 smd rect (at -3.300 1.075 0) (size 1.200 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP2 smd rect (at 3.300 1.075 0) (size 1.200 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 203558-0507.stp
    (at (xyz 0 0.0051181100484893 0.065748029806483))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -180))
  )
)
