(module "20410211" (layer F.Cu)
  (descr "2041021-1-3")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0.000 12.775) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 12.775) (layer F.Fab))
  (fp_text value "20410211" (at 0.000 12.775) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 6.875 0.75 0) (size 1.000 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 4.375 0.75 0) (size 1.000 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.875 0.75 0) (size 1.000 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.625 0.75 0) (size 1.000 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -3.125 0.75 0) (size 1.000 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -5.625 0.75 0) (size 1.000 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -8.055 0.75 0) (size 1.000 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -9.755 0.75 0) (size 1.000 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 9.375 0.75 0) (size 1.000 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -11.055 0.75 0) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -12.255 0.75 0) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G1 smd rect (at -13.650 2.55 0) (size 1.500 2.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G2 smd rect (at -13.650 24.05 0) (size 1.500 2.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G3 smd rect (at 13.650 24.05 0) (size 1.500 2.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G4 smd rect (at 11.450 2.55 0) (size 1.500 2.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MH1 np_thru_hole circle (at 9.500 3.55) (size 1.65 1.65) (drill 1.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 np_thru_hole circle (at -11.500 3.55) (size 1.15 1.15) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 2041021-1.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
