(module "2086581051" (layer F.Cu)
  (descr "208658-1051-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0.512) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0.512) (layer F.Fab))
  (fp_text value "2086581051" (at 0.000 -0.512) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 4.500 -5.235 0) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 4.000 -5.235 0) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 3.500 -5.235 0) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.000 -5.235 0) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 2.500 -5.235 0) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.000 -5.235 0) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.500 -5.235 0) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.000 -5.235 0) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.500 -5.235 0) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0.000 -5.235 0) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -0.500 -5.235 0) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -1.000 -5.235 0) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -1.500 -5.235 0) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -2.000 -5.235 0) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -2.500 -5.235 0) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -3.000 -5.235 0) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -3.500 -5.235 0) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -4.000 -5.235 0) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -4.500 -5.235 0) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at -7.250 -4.475) (size 4.275 4.275) (drill 2.9095) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at 7.250 -4.475) (size 4.275 4.275) (drill 2.9095) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 thru_hole circle (at -7.250 1.485) (size 2.880 2.880) (drill 1.992) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH4 thru_hole circle (at 7.250 1.485) (size 2.880 2.880) (drill 1.992) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 208658-1051.stp
    (at (xyz 0.0086614172759019 0.24251967903197 0.29409447992881))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
