(module "23094131" (layer F.Cu)
  (descr "2309413-1-2")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "23094131" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 33.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 33.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 32.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 32.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 32.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 32.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 31.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 31.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 31.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 31.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 30.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 30.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 30.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 30.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 29.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 29.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 29.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 29.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 28.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 28.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 28.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 28.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 27.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 27.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at 27.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at 27.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at 26.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at 26.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at 26.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at 26.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at 25.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at 25.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at 25.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at 25.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 35 smd rect (at 24.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd rect (at 24.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at 24.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd rect (at 24.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 39 smd rect (at 23.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 40 smd rect (at 23.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 41 smd rect (at 23.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 42 smd rect (at 23.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 43 smd rect (at 22.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 44 smd rect (at 22.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 45 smd rect (at 22.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 46 smd rect (at 22.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 47 smd rect (at 21.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 48 smd rect (at 21.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 49 smd rect (at 21.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 50 smd rect (at 21.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 51 smd rect (at 20.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 52 smd rect (at 20.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 53 smd rect (at 20.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 54 smd rect (at 20.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 55 smd rect (at 19.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 56 smd rect (at 19.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 57 smd rect (at 19.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 58 smd rect (at 19.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 59 smd rect (at 18.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 60 smd rect (at 18.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 61 smd rect (at 18.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 62 smd rect (at 18.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 63 smd rect (at 17.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 64 smd rect (at 17.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 65 smd rect (at 17.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 66 smd rect (at 17.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 67 smd rect (at 16.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 68 smd rect (at 16.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 69 smd rect (at 16.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 70 smd rect (at 16.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 71 smd rect (at 15.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 72 smd rect (at 15.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 73 smd rect (at 15.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 74 smd rect (at 15.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 75 smd rect (at 14.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 76 smd rect (at 14.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 77 smd rect (at 14.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 78 smd rect (at 14.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 79 smd rect (at 13.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 80 smd rect (at 13.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 81 smd rect (at 13.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 82 smd rect (at 13.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 83 smd rect (at 12.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 84 smd rect (at 12.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 85 smd rect (at 12.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 86 smd rect (at 12.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 87 smd rect (at 11.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 88 smd rect (at 11.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 89 smd rect (at 11.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 90 smd rect (at 11.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 91 smd rect (at 10.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 92 smd rect (at 10.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 93 smd rect (at 10.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 94 smd rect (at 10.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 95 smd rect (at 9.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 96 smd rect (at 9.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 97 smd rect (at 9.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 98 smd rect (at 9.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 99 smd rect (at 8.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 100 smd rect (at 8.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 101 smd rect (at 8.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 102 smd rect (at 8.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 103 smd rect (at 7.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 104 smd rect (at 7.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 105 smd rect (at 7.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 106 smd rect (at 7.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 107 smd rect (at 6.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 108 smd rect (at 6.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 109 smd rect (at 6.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 110 smd rect (at 6.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 111 smd rect (at 5.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 112 smd rect (at 5.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 113 smd rect (at 5.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 114 smd rect (at 5.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 115 smd rect (at 4.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 116 smd rect (at 4.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 117 smd rect (at 4.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 118 smd rect (at 4.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 119 smd rect (at 3.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 120 smd rect (at 3.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 121 smd rect (at 3.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 122 smd rect (at 3.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 123 smd rect (at 2.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 124 smd rect (at 2.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 125 smd rect (at 2.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 126 smd rect (at 2.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 127 smd rect (at 1.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 128 smd rect (at 1.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 129 smd rect (at 1.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 130 smd rect (at 1.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 131 smd rect (at 0.875 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 132 smd rect (at 0.625 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 133 smd rect (at 0.375 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 134 smd rect (at 0.125 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 135 smd rect (at -0.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 136 smd rect (at -0.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 137 smd rect (at -0.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 138 smd rect (at -0.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 139 smd rect (at -1.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 140 smd rect (at -1.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 141 smd rect (at -1.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 142 smd rect (at -1.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 143 smd rect (at -2.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 144 smd rect (at -2.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 145 smd rect (at -4.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 146 smd rect (at -4.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 147 smd rect (at -5.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 148 smd rect (at -5.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 149 smd rect (at -5.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 150 smd rect (at -5.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 151 smd rect (at -6.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 152 smd rect (at -6.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 153 smd rect (at -6.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 154 smd rect (at -6.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 155 smd rect (at -7.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 156 smd rect (at -7.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 157 smd rect (at -7.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 158 smd rect (at -7.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 159 smd rect (at -8.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 160 smd rect (at -8.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 161 smd rect (at -8.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 162 smd rect (at -8.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 163 smd rect (at -9.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 164 smd rect (at -9.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 165 smd rect (at -9.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 166 smd rect (at -9.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 167 smd rect (at -10.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 168 smd rect (at -10.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 169 smd rect (at -10.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 170 smd rect (at -10.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 171 smd rect (at -11.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 172 smd rect (at -11.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 173 smd rect (at -11.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 174 smd rect (at -11.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 175 smd rect (at -12.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 176 smd rect (at -12.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 177 smd rect (at -12.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 178 smd rect (at -12.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 179 smd rect (at -13.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 180 smd rect (at -13.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 181 smd rect (at -13.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 182 smd rect (at -13.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 183 smd rect (at -14.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 184 smd rect (at -14.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 185 smd rect (at -14.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 186 smd rect (at -14.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 187 smd rect (at -15.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 188 smd rect (at -15.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 189 smd rect (at -15.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 190 smd rect (at -15.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 191 smd rect (at -16.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 192 smd rect (at -16.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 193 smd rect (at -16.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 194 smd rect (at -16.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 195 smd rect (at -17.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 196 smd rect (at -17.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 197 smd rect (at -17.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 198 smd rect (at -17.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 199 smd rect (at -18.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 200 smd rect (at -18.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 201 smd rect (at -18.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 202 smd rect (at -18.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 203 smd rect (at -19.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 204 smd rect (at -19.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 205 smd rect (at -19.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 206 smd rect (at -19.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 207 smd rect (at -20.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 208 smd rect (at -20.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 209 smd rect (at -20.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 210 smd rect (at -20.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 211 smd rect (at -21.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 212 smd rect (at -21.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 213 smd rect (at -21.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 214 smd rect (at -21.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 215 smd rect (at -22.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 216 smd rect (at -22.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 217 smd rect (at -22.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 218 smd rect (at -22.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 219 smd rect (at -23.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 220 smd rect (at -23.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 221 smd rect (at -23.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 222 smd rect (at -23.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 223 smd rect (at -24.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 224 smd rect (at -24.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 225 smd rect (at -24.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 226 smd rect (at -24.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 227 smd rect (at -25.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 228 smd rect (at -25.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 229 smd rect (at -25.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 230 smd rect (at -25.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 231 smd rect (at -26.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 232 smd rect (at -26.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 233 smd rect (at -26.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 234 smd rect (at -26.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 235 smd rect (at -27.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 236 smd rect (at -27.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 237 smd rect (at -27.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 238 smd rect (at -27.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 239 smd rect (at -28.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 240 smd rect (at -28.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 241 smd rect (at -28.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 242 smd rect (at -28.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 243 smd rect (at -29.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 244 smd rect (at -29.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 245 smd rect (at -29.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 246 smd rect (at -29.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 247 smd rect (at -30.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 248 smd rect (at -30.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 249 smd rect (at -30.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 250 smd rect (at -30.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 251 smd rect (at -31.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 252 smd rect (at -31.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 253 smd rect (at -31.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 254 smd rect (at -31.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 255 smd rect (at -32.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 256 smd rect (at -32.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 257 smd rect (at -32.625 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 258 smd rect (at -32.875 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 259 smd rect (at -33.125 -12.025 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 260 smd rect (at -33.375 -3.825 0) (size 0.300 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MH1 np_thru_hole circle (at -34.400 -7.925) (size 1.15 1.15) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 np_thru_hole circle (at 34.400 -7.925) (size 1.65 1.65) (drill 1.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MP1 smd rect (at 37.750 4.075 0) (size 2.000 3.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP2 smd rect (at -37.750 0.075 0) (size 2.000 3.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 2309413-1.stp
    (at (xyz 0 -0.50314959578627 0.18503936256949))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
