(module "23287028" (layer F.Cu)
  (descr "2328702-8-1")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "23287028" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 1.750 -0.95 0) (size 0.300 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.250 -0.95 0) (size 0.300 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.750 -0.95 0) (size 0.300 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.250 -0.95 0) (size 0.300 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.250 -0.95 0) (size 0.300 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.750 -0.95 0) (size 0.300 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -1.250 -0.95 0) (size 0.300 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -1.750 -0.95 0) (size 0.300 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP1 smd rect (at 2.750 1.55 0) (size 0.400 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP2 smd rect (at -2.750 1.55 0) (size 0.400 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 2328702-8.stp
    (at (xyz 0 -0.084645673045962 0.021653543776415))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
