(module 233-236 (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 43.050002 2.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONN36_233-236_WAG (at 43.050002 2.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.500007 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.000007 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.500004 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 10.000004 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 12.500004 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 15.000004 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 17.500005 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 20.000005 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 22.500005 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 25.000005 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 27.500005 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 30.000005 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 32.500005 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 35.000005 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at 37.500005 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole circle (at 40.000005 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 35 thru_hole circle (at 42.500005 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at 45.000005 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 39 thru_hole circle (at 47.500003 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 41 thru_hole circle (at 50.000003 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 43 thru_hole circle (at 52.500003 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 45 thru_hole circle (at 55.000003 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 47 thru_hole circle (at 57.500003 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 49 thru_hole circle (at 60.000003 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 51 thru_hole circle (at 62.500003 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 53 thru_hole circle (at 65.000004 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 55 thru_hole circle (at 67.500004 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 57 thru_hole circle (at 70.000004 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 59 thru_hole circle (at 72.500004 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 61 thru_hole circle (at 75.000004 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 63 thru_hole circle (at 77.500004 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 65 thru_hole circle (at 80.000004 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 67 thru_hole circle (at 82.500004 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 69 thru_hole circle (at 85.000004 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 71 thru_hole circle (at 87.500002 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.500007 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.000007 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 7.500004 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 10.000004 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 12.500004 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 15.000004 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 17.500005 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 20.000005 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 22.500005 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 25.000005 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 27.500005 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 30.000005 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 32.500005 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 35.000005 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at 37.500005 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole circle (at 40.000005 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 36 thru_hole circle (at 42.500005 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 38 thru_hole circle (at 45.000005 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 40 thru_hole circle (at 47.500003 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 42 thru_hole circle (at 50.000003 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 44 thru_hole circle (at 52.500003 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 46 thru_hole circle (at 55.000003 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 48 thru_hole circle (at 57.500003 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 50 thru_hole circle (at 60.000003 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 52 thru_hole circle (at 62.500003 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 54 thru_hole circle (at 65.000004 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 56 thru_hole circle (at 67.500004 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 58 thru_hole circle (at 70.000004 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 60 thru_hole circle (at 72.500004 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 62 thru_hole circle (at 75.000004 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 64 thru_hole circle (at 77.500004 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 66 thru_hole circle (at 80.000004 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 68 thru_hole circle (at 82.500004 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 70 thru_hole circle (at 85.000004 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 72 thru_hole circle (at 87.500002 5) (size 1.8 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
)
