(module "23409011" (layer F.Cu)
  (descr "2340901-1-2")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0.647) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0.647) (layer F.Fab))
  (fp_text value "23409011" (at 0.000 -0.647) (layer F.SilkS) hide)
  (pad A1 smd rect (at -3.200 -4.07 0) (size 0.600 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4 smd rect (at -2.400 -4.07 0) (size 0.600 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A5 smd rect (at -1.250 -4.07 0) (size 0.300 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A6 smd rect (at -0.250 -4.07 0) (size 0.300 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A7 smd rect (at 0.250 -4.07 0) (size 0.300 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A8 smd rect (at 1.250 -4.07 0) (size 0.300 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A9 smd rect (at 2.400 -4.07 0) (size 0.600 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A12 smd rect (at 3.200 -4.07 0) (size 0.600 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B5 smd rect (at 1.750 -4.07 0) (size 0.300 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B6 smd rect (at 0.750 -4.07 0) (size 0.300 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B7 smd rect (at -0.750 -4.07 0) (size 0.300 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B8 smd rect (at -1.750 -4.07 0) (size 0.300 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at -5.620 -2.85) (size 2.190 2.190) (drill 1.46) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at -5.620 1.15) (size 2.760 2.760) (drill 1.84) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 thru_hole circle (at 5.620 1.15) (size 2.760 2.760) (drill 1.84) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH4 thru_hole circle (at 5.620 -2.85) (size 2.190 2.190) (drill 1.46) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 2340901-1.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
