(module easyeda2kicad:RELAY-SMD_HFD4-XX-SR (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.17) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-SMD_HFD4-XX-SR (at 0 7.18) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 8 smd rect (at -3.80 -3.17 0.00) (size 1.00 2.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -0.60 -3.17 0.00) (size 1.00 2.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 1.60 -3.17 0.00) (size 1.00 2.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 3.80 -3.17 0.00) (size 1.00 2.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 3.80 3.18 0.00) (size 1.00 2.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 1.60 3.18 0.00) (size 1.00 2.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.60 3.18 0.00) (size 1.00 2.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -3.80 3.18 0.00) (size 1.00 2.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/24-SR/24-SR.3dshapes/RELAY-SMD_L10.0-W6.5-H5.7-LS7.5-P2.2.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)