(module "2450AT42E0100001E" (layer F.Cu)
  (descr "5mm x 2mm x 1.7mm")
  (tags "Antenna")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.000 -2.2) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at 1.750 -0.8 90) (size 0.600 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.750 -0.8 90) (size 0.600 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.750 0.8 90) (size 0.600 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.750 0.8 90) (size 0.600 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 2450AT42E0100001E.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
