(module "2450FM07D0034T" (layer F.Cu)
  (descr "2450FM07D0034T-3")
  (tags "Filter")
  (attr smd)
  (fp_text reference FL** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "2450FM07D0034T" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.600 -0 90) (size 0.550 0.550) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.000 0.35 0) (size 0.300 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.600 -0 90) (size 0.550 0.550) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.000 -0.35 0) (size 0.300 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 2450FM07D0034T.stp
    (at (xyz 0 0 0.0078740158653635))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
